■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2026. 5. 19. ~ 5. 26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
관 리 자	성명(법인명) LH, 계룡건설산업(주), ㈜대우건설, ㈜태영건설
대지현황	대지위치 읍내동1(효자지구) 주거환경개선사업지구 <5-1구역>
	지번 240-78외 1필지		관련지번 -
	대지면적 -		용도지역(지구, 구역) -
건축물현황	건축면적 -		건폐율 -			층수 지하1층~지상4층
	주용도 공동주택 등		구조 철근콘크리트조 등			건축물 동수 -
	최고높이 -		용적률 -			연면적 합계 -
해체내용	5-1구역 내 건축물 전체철거(해체 면적 2,458.2㎡)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해 체	- 240-50번지, 240-78번지 A동, 240-78번지 B동의 가시설 모델링 검토 형상과 실제 설치되는 형상과 상이하므로 실제 설치되는 형상 으로 구조검토 자료 첨부 바람 - 240-78번지 A동 지하구조물 해체계획서를 구체적으로 작성 보완바람 - CCTV 설치 계획 바람 - 전체 배치도에 동별 해체순서, 잔재물 적재소, 신호수 살수공배치 계획 차량동선등 일목요연하게 작성 첨부 요망 - 3.2 해체대상 건축물 240-50번지 현장조사 내용중 지하1층~지상4층 규모의 철골 구조물로 되어 있는대 건축물대장자료 재검토 - 이동식CCTV,고정식CCTV 설치위치 표기 - 본 부지의 해체장비(DX350LC-7)로 지하1층/지상4층(14.95m)의 건물을 해체하기에는 팔길이가 부족하리라 보는데 안전한 해체를 위하여 장비교체를 검토하기 바람 - 철거 공사 시 전도에 의한 인명피해의 위험이 있어 철거 시 최외각 구조물의 수직 부재가 캔틸레버 거동 시 구조안전성 확보 여부 검토 자료 첨부 요망 - 비산먼지 및 소음진동 발생 방지를 위한 구체적인 살수계획 제출 - 외부비계 미설치 사유에 대해 설명하고 검토 후 필요시 추가 설치 요망
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2026. 5. 19. ~ 5. 26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
관 리 자	성명(법인명) LH, 계룡건설산업(주), ㈜대우건설, ㈜태영건설
대지현황	대지위치 읍내동1(효자지구) 주거환경개선사업지구 <5-2구역>
	지번 240-79외 1필지		관련지번 -
	대지면적 -		용도지역(지구, 구역) -
건축물현황	건축면적 -		건폐율 -			층수 지하1층~지상4층
	주용도 공동주택		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 -
	최고높이 -		용적률 -			연면적 합계 -
해체내용	5-2구역 내 건축물 전체철거(해체 면적 3,360.62㎡)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해 체	- 240-79번지 나,다동, 240-81번지 라동 지하구조물 해체계획서를 구체적으로 작성 보완 바람 - CCTV 설치 계획 바람 - 전체 배치도에 동별 해체순서, 잔재물 적재소, 신호수 살수공배치 계획 차량동선등 일목요연하게 작성 첨부 바람 - 3.2 해체대상 건축물 240-79번지 현장조사 내용중 지상4층 규모의 철골 구조물로 되어 있는대 건축물대장자료 재검토. - 이동식CCTV,고정식CCTV 설치위치 표기 - 본 부지의 해체장비(DX350LC-7)로 지하1층/지상4층(15.6m)의 건물을 해체하기에는 팔길이가 부족하리라 보는데 안전한 해체를 위하여 장비 교체를 검토하기 바람 - 철거 공사 시 전도에 의한 인명피해의 위험이 있어 철거 시 최외각 구조물의 수직 부재가 캔틸레버 거동 시 구조안전성 확보 여부 검토 자료 첨부 요망 - 비산먼지 및 소음진동 발생 방지를 위한 구체적인 살수계획 제출 - 외부비계 미설치 사유에 대해 설명하고 검토 후 필요시 추가 설치 요망
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2026. 5. 19. ~ 5. 26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
관 리 자	성명(법인명) LH, 계룡건설산업(주), ㈜대우건설, ㈜태영건설
대지현황	대지위치 읍내동1(효자지구) 주거환경개선사업지구 <6구역>
	지번 237-9외 1필지		관련지번 -
	대지면적 -		용도지역(지구, 구역) -
건축물현황	건축면적 -		건폐율 -			층수 지하1층~지상4층
	주용도 다세대주택		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 -
	최고높이 -		용적률 -			연면적 합계 -
해체내용	6구역 내 건축물 전체철거(해체 면적 2,545.52㎡)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해 체	- 전체 배치도에 동별 해체순서, 잔재물 적재소, 신호수 살수공배치 계획 차량동선등 일목요연하게 작성 첨부 바람 - CCTV 설치 계획 바람 - 지하구조물 해체시 토압에 대한 안전성 확보 계획 바람 - 이동식CCTV, 고정식CCTV 설치위치 표기 - 본 부지의 해체장비(DX350LC-7)로 지하1층/지상4층(15.84m 및 15.21m)의 건물을 해체하기에는 팔길이가 부족하리라 보는데 안전한 해체를 위하여 장비교체를 검토하기 바람 - 철거 공사 시 전도에 의한 인명피해의 위험이 있어 철거 시 최외각 구조물의 수직 부재가 캔틸레버 거동 시 구조안전성 확보 여부 검토 자료 첨부 요망 - 비산먼지 및 소음진동 발생 방지를 위한 구체적인 살수계획 제출 - 외부비계 미설치 사유에 대해 설명하고 검토 후 필요시 추가 설치 요망
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2026. 5. 19. ~ 5. 26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
관 리 자	성명(법인명) 대전광역시
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 읍내동
	지번 304		관련지번 -
	대지면적 851㎡		용도지역(지구, 구역) 자연녹지지역
건축물현황	건축면적 323.24㎡		건폐율 37.98%			층수 지상1층
	주용도 주유소		구조 철골조 및 조적조			건축물 동수 주1동
	최고높이 -		용적률 37.98%			연면적 합계 323.24㎡
해체내용	[해체허가 변경내용] - (변경 전)유류탱크 포함 건축물(연면적 323.24㎡) 전체 해체 - (변경 후)유류탱크 존치(추후 철거)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해 체	- 추후 토공사 시행 과정에서 토양오염도 검사서 등 별도의 관련 서류 검토가 요구되는 유류탱크 철거는 금회 해체공사 시 함께 진행하는 것이 적정할 것으로 판단되나 현 존치 후 토공사 진행 이전에 반드시 토양 오염도 검사를 진행 후 유류탱크 철거후 토공사를 해야함을 알려드림 - 케노피 지붕(마감재) 해체를 굴착기를 사용하여 아래에서 해체 방법을 채택 한 바, 철골보를 유지하면서 판넬만 해체가 비효율적 이고 안전에 문제(굴착기로 판넬 고정 핀 제거가 어렵다고 판단)가 있을것으로 판단되어 해체 계획을 재검토 바람
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]