■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2026. 6. 9. ~ 6. 15.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
관 리 자	성명(법인명) LH, 계룡건설산업(주), ㈜대우건설, ㈜태영건설
대지현황	대지위치 읍내동1(효자지구) 주거환경개선사업지구 <7-1구역>
	지번 244-1외 3필지		관련지번 -
	대지면적 -		용도지역(지구, 구역) 제3종일반주거지역
건축물현황	건축면적 -		건폐율 -			층수 지하1층~지상4층
	주용도 다세대주택 등		구조 철근콘크리트조 등			건축물 동수 -
	최고높이 -		용적률 -			연면적 합계 -
해체내용	7-1구역 내 건축물 전체철거(해체 면적 1,899.49㎡)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해 체	1. 해체작업 해당 동 구조도면에 해체 순서도를 평면, 단면 표기하여 첨부 바람 2. 각 동별(높이 별) 해체장비가 적절한지 장비 제원과 함께 첨부 바람 3. 지하층 해체 계획서를 지하외벽 안전성을 고려한 구체적인 계획서 첨부 바람 4. CCTV 설치 계획 바람 5. 이동식CCTV, 고정식CCTV 설치위치 표기 6. 철거공사 시 전도에 의한 인명피해의 위험이 있어 철거 시 최외각 구조물의 수직부재(기둥 및 벽체)가 캔틸레버 거동 시 구조안전성 확보여부 검토자료 첨부 요망. 필요시 최외각 기둥 및 벽체에 대한 전도방지 대책 수립요망 7. 비산먼지 및 소음진동 발생 방지를 위한 구체적인 살수계획 제출
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2026. 6. 9. ~ 6. 15.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
관 리 자	성명(법인명) LH, 계룡건설산업(주), ㈜대우건설, ㈜태영건설
대지현황	대지위치 읍내동1(효자지구) 주거환경개선사업지구 <7-2구역>
	지번 245-5외 3필지		관련지번 -
	대지면적 -		용도지역(지구, 구역) 제3종일반주거지역
건축물현황	건축면적 -		건폐율 -			층수 지하1층~지상5층
	주용도 주택 등		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 -
	최고높이 -		용적률 -			연면적 합계 -
해체내용	7-2구역 내 건축물 전체철거(해체 면적 1,606.15㎡)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해 체	1. 읍내동 245-9번지 해체 방향은 전도될 우려가 있어, 현재 계획의 90도 방향(우측 측면)으로 재검토 바람 2. 각 동별(높이 별) 해체장비가 적절한지 장비 제원과 함께 첨부 바람 3. 지하층 해체 계획서를 지하외벽 안전성을 고려한 구체적인 계획서 첨부 바람 4. CCTV 설치 계획 바람 5. 이동식CCTV, 고정식CCTV 설치위치 표기 6. 읍내동 350-4번지 인근에 보행자 유도를 위한 신호수 추가배치 7. 철거공사 시 전도에 의한 인명피해의 위험이 있어 철거 시 최외각 구조물의 수직부재(기둥 및 벽체)가 캔틸레버 거동 시 구조안전성 확보여부 검토자료 첨부 요망. 필요시 최외각 기둥 및 벽체에 대한 전도방지 대책 수립요망 8. 비산먼지 및 소음진동 발생 방지를 위한 구체적인 살수계획 제출
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2026. 6. 9. ~ 6. 15.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
관 리 자	성명(법인명) LH, 계룡건설산업(주), ㈜대우건설, ㈜태영건설
대지현황	대지위치 읍내동1(효자지구) 주거환경개선사업지구 <8-1구역>
	지번 228-4외 3필지		관련지번 -
	대지면적 -		용도지역(지구, 구역) 제3종일반주거지역
건축물현황	건축면적 -		건폐율 -			층수 지하1층~지상4층
	주용도 근린생활시설 등		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 -
	최고높이 -		용적률 -			연면적 합계 -
해체내용	8-1구역 내 건축물 전체철거(해체 면적 2,566.92㎡)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해 체	1. 해체작업 해당 동 구조도면에 해체 순서도를 평면, 단면 표기하여 첨부 바람(단면에서 계단식 해체 방식) 2. 각 동별(높이 별) 해체장비가 적절한지 장비 제원과 함께 첨부 바람 3. 지하층 해체 계획서를 지하외벽 안전성을 고려한 구체적인 계획서 첨부 바람 4. CCTV 설치 계획 바람 5. 이동식CCTV, 고정식CCTV 설치위치 표기 6. 철거공사 시 전도에 의한 인명피해의 위험이 있어 철거 시 최외각 구조물의 수직부재(기둥 및 벽체)가 캔틸레버 거동 시 구조안전성 확보여부 검토자료 첨부 요망. 필요시 최외각 기둥 및 벽체에 대한 전도방지 대책 수립요망 7. 비산먼지 및 소음진동 발생 방지를 위한 구체적인 살수계획 제출
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2026. 6. 9. ~ 6. 15.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
관 리 자	성명(법인명) LH, 계룡건설산업(주), ㈜대우건설, ㈜태영건설
대지현황	대지위치 읍내동1(효자지구) 주거환경개선사업지구 <8-2구역>
	지번 240-87외 2필지		관련지번 -
	대지면적 -		용도지역(지구, 구역) 제3종일반주거지역
건축물현황	건축면적 -		건폐율 -			층수 지상4층
	주용도 다세대주택		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 -
	최고높이 -		용적률 -			연면적 합계 -
해체내용	8-2구역 내 건축물 전체철거(해체 면적 1,714.02㎡)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해 체	1. 해체작업 해당 동 구조도면에 해체 순서도를 평면, 단면 표기하여 첨부 바럼(단면에서 계단식 해체 방식) 2. 각 동별(높이 별) 해체장비가 적절한지 장비 제원과 함께 첨부 바람 3. 지하층 해체 계획서를 지하외벽 안전성을 고려한 구체적인 계획서 첨부 바람 4. CCTV 설치 계획 바람 5. 이동식CCTV, 고정식CCTV 설치위치 표기 6. 철거공사 시 전도에 의한 인명피해의 위험이 있어 철거 시 최외각 구조물의 수직부재(기둥 및 벽체)가 캔틸레버 거동 시 구조안전성 확보여부 검토자료 첨부 요망. 필요시 최외각 기둥 및 벽체에 대한 전도방지 대책 수립요망 7. 비산먼지 및 소음진동 발생 방지를 위한 구체적인 살수계획 제출
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2026. 6. 9. ~ 6. 15.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
관 리 자	성명(법인명) 대전광역시
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 읍내동
	지번 543-41외 2필지		관련지번 357-7, 358
	대지면적 -		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물현황	건축면적 117㎡		건폐율 -			층수 지상1층
	주용도 주택		구조 조립식판넬구조			건축물 동수 주1동
	최고높이 3m		용적률 -			연면적 합계 117㎡
해체내용	지번 내 판넬구조(1층) 연면적 117㎡ 주택 철거
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해 체	- 30m도로변 기존 가설울타리 철거대상건축물 높이보다 1.0m 이상 확보 확인 요망 폭 30m도로에 인접한 건축물로 신호수 상시 배치 및 차량, 보행자 안전에 유의하고 낙하물 안전사고 예방을 위한 안전조치 이행할 것
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]