점검 체크리스트

구분	점검사항	점검결과
		적합	부적합	해당 없음	세부내용
전기분야	◾전기안전관리자 선임 여부 ※ 전기안전관리법 시행규칙 제25조 및 별표8에 의거
	◾전기안전관리자 직무고시 이행 여부 - 안전관리규정 매년 작성 및 점검 계획 수립 - 일상ㆍ정기ㆍ정밀(연차) 점검 이행 - 점검기록 서류 및 안전관리교육 서류 4년간 보존 - 전기설비 공사 및 운전ㆍ조작 안전관리 - 전기실, 배전실 등 위험한 장소에 위험표지 설치
	◾법정검사(사용전검사, 정기검사) 수검 여부
	◾전기 기계･기구 등으로 인한 위험 방지 조치 - 전기 기계･기구 등의 충전부 방호 - 전기 기계･기구의 접지 및 누전차단기에 의한 감전방지 - 전기 기계･기구의 조작시 등의 안전조치 등
	◾배선 및 이동전선으로 인한 위험 방지 조치 - 통로바닥에서의 전선 등 사용금지 - 배선 등의 절연피복 등
	◾전기작업에 대한 위험 방지 - 전기작업자의 제한 - 활선 및 충전전로와 그 인근에서의 전기작업
	◾정전기 및 낙뢰로 인한 재해 예방 조치 등 - 정전기로 인한 화재 폭발 등 방지 - 피뢰설비의 설치 등
가스분야	◾위험물질 등의 제조 등 작업시의 조치 - 인화성 가스를 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는것에 접근시키거나 압축･가열 또는 주입하는 행위
	◾폭발 또는 화재 등의 예방 조치 - 환풍기, 배풍기 등 환기장치의 적절한 설치 등
	◾가스용접 등의 작업의 적정성 - 가스등의 호스와 취관은 가스누출 우려가 없는 것 사용 - 가스등의 공급에 대한 오조작을 방지하기 위한 표시 - 안정인증을 받은 역화방지장치 설치 등
	◾가스등의 용기 보관의 적정성 - 통기･환기가 불충분한 장소, 화기･위험물 취급 장소 등 - 가연성가스 저장설비와 화기취급장소와 우회거리 8m유지(산소저장설비는 5m) 등
	◾가스사용 법정 신고 및 완성검사 - 액법, 도법 및 고법(압축 50㎥·액화 250kg 초과 시설 등)에 따른 법적 검사여부 - 가스사고배상책임보험 가입 여부
소방분야	◾소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급) - 소방안전관리자 선임 자격
	◾소방계획서 작성 및 업무수행 여부
	◾자체 소방교육 및 훈련 실시 여부 - 소방관서와 합동훈련 실시 여부
	◾소화기구 설치 장소‧거리 및 유지관리 적정성
	◾자동소화장치 유지관리 적정성 - 수신반 전원 이상, 감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부 - 음향장치의 음량 적정, 열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부
	◾수계소화설비, 옥내/옥외소화전 등 적정성 - 소화수 공급배관 차단(폐쇄), 가압송수장치 정상 작동여부 - 동력 및 감시 제어반 관리 상태 등 - 소화전함 위치표시등 점등 상태, 호스, 노즐 등 관리상태 등
	◾(간이)스프링클러/물분무/포소화전, 연결 송수관 관리상태 - 유수검지장치 용이성 및 관리상태 등 - 소방차의 접근 용이성, 보관관리 상태 등
	◾경보설비, 피난설비 작동여부 등 - 수신기 조작 용이성 및 설치, 자동설정 등 유지관리 상태 - 유도등, 비상조명등, 피난기구 등 설치 및 관리상태
	◾피난‧방화시설, 방염물품, 화기취급시설 - 피난‧방화시설 폐쇄 또는 훼손 상태 등 관리여부 - 실내장식물 방염처리 여부, 화기취급시설 관리상태