■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2022.11.30. ~ 12.6.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물해체)
건축주	성명(법인명) 대덕구청장(사회복지과)
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 연축동
	지번 307-4		관련지번
	대지면적 2,576㎡		용도지역(지구, 구역) 자연녹지지역, 시가지경관지구
건축물 해체현황	연면적 2,175.53㎡		철거사유 증축			층수 지상4층
	주용도 노유자시설(사회복지)		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 23.2m		(부분)철거위치 옥탑일부 및 외부마감재료			철거면적 20㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조안전	○ 건물개요에는 4층 건물로 지상 22.0m 인데 해체공법 선정에 지상6.7m로 기계식 절단공법을 사용한바 서로 상이한 부분이 있고 공법도 타당성이 있는지 검토 ○ 허스크바나컷팅기로 절단하여 지상으로 운반방식에 대해서 체적인 방안 제시 ○ 비계 (가시설물) 와 비계의 벽 이음 상세도와 같이 시공이 이루어 지는지 관리 감독의 방법 제시 ○ 중량물취급 작업시 아웃트리거를 최대로 펼침 후 안전하게 작업할 수 있도록 현장관리 ○ 수직비계를 고정하는 벽이음재 설치시 기존 건물에 무리한 훼손이 발생되지 않도록 설치 ○ 산업안전보건법 제16조에 따른 관리감독자를 지정하여 안전한 현장관리
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]