대전광역시 대덕구 고시 제2024-60호

도시관리계획(증척골어린이공원 조성) 결정(변경) 및 지형도면 고시

1. 대전광역시 대덕구 법동 440-3번지(증척골어린이공원)에 위치한 노후된 어린이공원을 정비하여 공원이용자 안전 및 편익을 증진시켜 주민소통 공간으로 조성하기위한 도시관리계획(증척골어린이공원 조성) 결정(변경) 안에 대하여,

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조  및 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2 의 규정에 의하여 다음과 같이 도시관리계획(증척골어린이공원 조성) 결정(변경)하고「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조, 「토지이용규제법」 제8조 및 영 제7조 규정에 따라 지형도면을 승인·고시하며,

3. 관계도서는 대전광역시 대덕구청(공원녹지과 042-608-5113)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 보여드립니다.

2024년  5월  24일

대전광역시 대덕구청장

1. 증척골 어린이공원

가. 도시관리계획 결정(변경) 조서

구 분	도면 표시 번호	공 원 명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	증·감
변경		증척골 어린이공원	어린이 공원	법동 440-3번지	2,056.10	2,056.10	-	1998. 06. 20. (대전광역시 고시 제1988-88호)

나. 공원조성계획 결정(변경) 사유

공 원 명	변경내용	변경사유	비고
증척골 어린이공원	○ 시설면적 : 증) 268.19㎡ (당초 592.36㎡ → 변경 860.55㎡)	- 공원 리모델링에 따른 시설 및 선형변경으로 인한 시설 면적 증가
	○ 기반시설 : 증) 210.62㎡ (당초 281.78㎡ → 변경 492.40㎡)	광장 및 동선변경으로 인한 면적 증가
	○ 휴양시설 : 감) 59.51㎡ (당초 59.51㎡ → 0㎡)	공원 리모델링에 따른 휴게공간 폐지
	○ 유희시설 : 증) 16.48㎡ (당초 251.07㎡ → 변경 267.55㎡)	공원 내 선형 변경 및 시설물 변경으로 인한 놀이터 면적 증가
	○ 운동시설 : 증) 100.60㎡ (당초 0㎡ → 변경 100.60㎡)	공원 내 선형 변경으로 인한 체력단련장 신설
	○ 녹지 : 감) 268.19㎡ (당초 1,463.74㎡ → 변경 1,195.55㎡)	시설면적 증가로 인한 녹지면적 감소

다. 공원조성계획 결정(변경) 총괄조서

구분	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)						비고
				건축면적			연면적
	기정	변경	증·감	기정	변경	증·감	기정	변경	증·감
합 계	2,056.10	2,056.10	-	-	-	-	-	-	-
시설지구	592.36	860.55	증 268.19	-	-	-	-	-	-
녹 지	1,463.74	1,195.55	감 268.19	-	-	-	-	-	-

라. 공원조성계획 결정(변경) 시설조서

구분			부지면적(㎡)			구성비 (%)	건축규모(㎡)						비고
							건축면적			연면적
			기정	변경	증·감		기정	변경	증·감	기정	변경	증·감
합 계			2,056.10	2,056.10	-	100.00	-	-	-	-	-	-
계			592.36	860.55	증 268.19	41.85	-	-	-	-	-	-
	기반시설	소계	281.78	492.40	증 210.62	23.95	-	-	-	-	-	-
		도로	250.59	368.98	증 118.39	17.95	-	-	-	-	-	-
		광장	31.19	123.42	증 92.23	6.00	-	-	-	-	-	-
	조경시설		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	휴양시설		59.51	-	감 59.51	-	-	-	-	-	-	-
	유희시설		251.07	267.55	증 16.48	13.01	-	-	-	-	-	-
	운동시설		-	100.60	증 100.60	4.89	-	-	-	-	-	-
	교양시설		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	편익시설		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	관리시설		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
녹 지			1,463.74	1,195.55	감 268.19	58.15	-	-	-	-	-	-

마. 공원조성계획 결정(변경) 세부시설조서

구 분	번호	시설내용	부지면적(㎡)			시설 (개소)		건축규모(㎡)						비고
								건축면적			연면적
			기 정	변 경	증 ·감	기정	변경	기 정	변 경	증·감	기 정	변 경	증·감
합 계			2,056.10	2,056.10	-	30	42	-	-	-	-	-	-
시설소계			592.36	860.55	증 268.19	30	42	-	-	-	-	-	-
기반 시설		소계	281.78	492.40	증 210.62	-	-	-	-	-	-	-	-
		도로	250.59	368.98	증 118.39	-	-	-	-	-	-	-	-
		광장(소계)	31.19	123.42	증 92.23	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-1	광장A	31.19	123.42	증 92.23	-	-	-	-	-	-	-	-
휴양 시설		소계	59.51	-	감 59.51	7	17	-	-	-	-	-	-
	2-1	휴게공간	59.51	-	감 59.51	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-2	사각파고라	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	2-3	평상	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	2-4	등의자	-	-	-	3	13	-	-	-	-	-	-
	2-5	앉음벽	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
유희 시설		소 계	251.07	267.55	증 16.48	5	3	-	-	-	-	-	-
	3-1	어린이놀이터	251.07	267.55	증 16.48	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-2	조합놀이대	-	-	-	1	1
	3-3	그네	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	3-4	시소	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	3-5	자가발전놀이대	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
운동 시설		소계	-	100.60	증 100.60	4	6	-	-	-	-	-	-
	4-1	운동기구	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-
	4-2	체력단련장	-	100.60	증 100.60	-	-	-	-	-	-	-	-
관리 시설		소계	-	-	-	14	16	-	-	-	-	-	-
	5-1	공원등	-	-	-	7	9	-	-	-	-	-	-
	5-2	CCTV	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	5-3	안내판	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	5-4	표지석	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	5-5	볼라드	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
녹 지			1,463.74	1,195.55	감 268.19	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 도로(변경)조서

1) 도로결정(변경) 총괄표

구 분	합계			2류			3류			비 고
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
기 정	6	132.4	250.59	-	-	-	6	132.4	250.59
변 경	9	188.0	368.98	-	-	-	9	188.0	368.98

2) 도로 세부총괄표(변경)

등급	구분	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	1	2.0~3.0	67.7	164.00	진입로	광장1-1	부지외곽
변경	소로	3	1	2.0	111.6	225.36	연결로	소로3-3	소로3-3
기정	소로	3	2	2.4	10.2	25.38	진입로	부지외곽	소로3-1
변경	소로	3	2	2.5	4.6	12.20	진입로	부지외곽	소로3-1
기정	소로	3	3	1.0	17.0	17.00	진입로	부지외곽	광장 1-1
변경	소로	3	3	1.7	44.8	77.89	연결로	부지외곽	부지외곽
기정	소로	3	4	1.0	22.0	22.00	진입로	부지외곽	광장 1-1
변경	소로	3	4	1.3	4.2	5.4	진입로	부지외곽	광장1-1
기정	소로	3	5	1.5	4.8	7.24	진입로	부지외곽	소로3-1
변경	소로	3	5	1.5	4.3	6.52	진입로	부지외곽	소로3-1
기정	소로	3	6	1.5	10.7	14.97	진입로	부지외곽	소로3-1
변경	소로	3	6	1.2	6.3	8.68	진입로	부지외곽	소로3-1
신설	소로	3	7	2.5	4.5	12.21	진입로	부지외곽	소로3-1
신설	소로	3	8	2.7	3.5	9.41	연결로	소로3-1	광장1-1
신설	소로	3	9	2.4	4.2	11.31	연결로	광장1-1	소로3-1
총 계	기정	합계			132.4	250.59
	변경	합계			188.0	368.98

□ 관계도면: 게재생략