대전광역시 공고 제2025-375호

도시관리계획(목상체육공원조성) 결정 열람공고

1. 대전시민 요구도에 맞춘 다양한 모습의 체육시설과 가족친화형 휴식공간 조성을 위한 목상체육공원 도시관리계획 결정에 대하여,

2. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조, 같은 법 시행령 제22조의 규정에 의하여 주민의 의견을 청취하고자 열람공고 하오니, 의견이 있으신 분은 열람기간 내 서면으로 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 관계도서는 대전광역시청(공원수목원과), 대전광역시 대덕구청(공원녹지과)에 일반인 열람용으로 비치합니다.

2025년   2월  19일

대  전  광  역  시  장

가. 공원결정조서

구분	도 면 표시번호	공원명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)	최 초 결정일	비고
-	-	목상	체육공원	대덕구 목상동 875번지 일원	141,445.0	‘65. 10. 14. (대고 제1903호)

나. 공원조성계획 주요결정 사유서

도 면 표시번호	공원명	변 경 내 용	결 정 사 유
-	목 상 체육공원	○ 시설면적 68,652.0㎡ ․ 기반시설 10,112.0㎡ ․ 조경시설 1,910.0㎡ ․ 휴양시설 3,852.0㎡ ․ 유희시설 4,230.0㎡ ․ 운동시설 44,810.0㎡ ․ 편익시설 3,638.0㎡ ○ 녹지면적 72,793.0㎡	대전 시민의 체육시설 확충과 가족 친화형 휴식공간 조성을 목적으로 공원조성계획을 결정함

다. 공원조성계획 결정조서

1) 공원조성계획 결정 총괄조서

구 분	부지면적(㎡)			건축면적(㎡)		비 고
	계	시설면적	녹지면적	바닥면적	연면적
-	141,445.0	68,652.0	72,793.0	13,133.0	14,364.0	시설률 48.5%

2) 공원조성계획 결정 시설총괄조서

구 분		부 지 면 적 (㎡)	건 축 규 모(㎡)		구성비 (%)	비 고
			건 축 면 적	연 면 적
계		141,445.0	13,133.0	14,364.0	100.0%
시설소계		68,652.0	13,133.0	14,364.0	48.5%
도로 및 광장	도로	8,062.0	-	-	5.7%
	광장	2,050.0	-	-	1.4%
조경시설		1,910.0	-	-	1.4%
휴양시설		3,852.0	-	-	2.7%
유희시설		4,230.0	-	-	3.0%
운동시설		44,810.0	13,025.0	13,190.0	31.7%
편익시설		3,638.0	108.0	108.0	2.6%
관리시설		100.0	-	-	0.1%
녹 지		72,793.0	-	-	51.5%

3) 공원조성계획 결정 조서

구 분			시 설 면 적 (㎡)			구성비 (%)	비고
			부지면적	건축면적	연면적
합 계			141,445.0	13,133.0	14,364.0	100.0%
	시설소계		68,652.0	13,133.0	14,364.0	48.5%
	도로 및 광장	소계	10,112.0	-	-	4개소
		도로	8,062.0	-	-	-
		광장1	270.0	-	-	-
		광장2	750.0	-	-	-
		광장3	1,030.0	-	-	-
		플랜터 쉼터	-	-	-	4개소
	조경 시설	소계	1,910.0	-	-	6개소
		잔디광장	1,310.0	-	-	-
		목상정원	600.0	-	-	-
		앉음벽	-	-	-	4개소	시설물
		조형가벽	-	-	-	2개소	시설물
	휴양 시설	소계	3,852.0	-	-	29개소
		목상테라스1	1,190.0	-	-	-
		목상테라스2	285.0	-	-	-
		목상쉼터	830.0	-	-	-
		숲 속 쉼터	677.0	-	-	-
		휴게쉼터1	170.0	-	-	-
		휴게쉼터2	130.0	-	-	-
		휴게쉼터3	70.0	-	-	-
		휴게쉼터4	100.0	-	-	-
		비탈쉼터	400.0	-	-	-
		파고라	-	-	-	6개소	시설물
		휴게데크	-	-	-	7개소	시설물
		휴게벤치	-	-	-	10개소	시설물
		앉음벽	-	-	-	6개소	시설물

구 분			시 설 면 적 (㎡)			구성비 (%)	비고
			부지면적	건축면적	연면적
	유희 시설	소계	4,230.0	-	-	11개소
		생태놀이터	1,230.0	-	-	-
		숲 속 놀이터	3,000.0	-	-	-
		숲 놀이시설	-	-	-	4개소	시설물
		앉음벽	-	-	-	3개소	시설물
		생태놀이시설	-	-	-	4개소	시설물
	운동 시설	소계	44,810.0	13,025.0	14,256.0	17개소
		대덕문화체육관	6,300.0	1,775.0	3,006.0	-
		파크골프장	14,750.0	-	-	-
		주민운동마당	820.0	-	-	-
		축구장	8,100.0	-	-	-
		야구장	11,250.0	11,250.0	11,250.0	-
		트랙	3,590.0	-	-	-
		체력단련시설	-	-	-	10개소	시설물
		축구 골대	-	-	-	2개소	시설물
		기타 기자재	-	-	-	5개소	시설물
	편익 시설	소계	3,638.0	108.0	108.0	6개소
		주차장1	2,600.0	-	-	-
		주차장2	930.0	-	-	-
		화장실1	36.0	36.0	36.0	1개소	이동식
		화장실2	36.0	36.0	36.0	1개소	이동식
		화장실3	36.0	36.0	36.0	1개소	이동식
		음수대	-	-	-	3개소	시설물
	관리 시설	소계	100.0	-	-	20개소
		공원관리시설	100.0	-	-	-
		안내판	-	-	-	10개소	시설물
		휴지통	-	-	-	10개소	시설물
녹지 및 기타		소계	72,793.0	-	-	-
		녹지	72,793.0	-	-	51.5%

4) 공원조성계획 결정 세부시설조서

시 설 구 분	연번	세 부 시설명	위 치	부 지 면 적	건 축 규 모		비 고
					건축면적	연면적
총 계			목상동 875번지 일원	141,445.0	13,133.0	14,364.0	93개소
시설소계	소계			68,652.0	13,133.0	14,364.0
도로 및 광장	소계	도로 및 광장		10,112.0	-	-	4개소
	-	도로		8,062.0	-	-
	1-1	광장1	잔디광장 서측	270.0	-	-
	1-2	광장2	야구장 북측	750.0	-	-
	1-3	광장3	야구장 남측	1,030.0	-	-
	1-4	플랜터 쉼터	광장1,2,3	-	-	-	4개소
조경 시설	소계			1,910.0	-	-	6개소
	2-1	잔디광장	목상테라스1 북측	1,310.0	-	-
	2-2	목상정원	목상쉼터 남측	600.0	-	-
	2-3	앉음벽	잔디광장 및 목상정원	-	-	-	4개소
	2-4	조형가벽	목상쉼터 및 목상정원	-	-	-	2개소
휴양 시설	소계			3,852.0	-	-	29개소
	3-1	목상테라스1	파크골프장 북측	1,190.0	-	-
	3-2	목상테라스2	잔디광장 동측	285.0	-	-
	3-3	목상쉼터	축구장 동측	830.0	-	-
	3-4	숲 속 쉼터	축구장 남측	677.0	-	-
	3-5	휴게쉼터1	야구장 서측	170.0	-	-
	3-6	휴게쉼터2	야구장 서측	130.0	-	-
	3-7	휴게쉼터3	휴게쉼터1 서측	70.0	-	-
	3-8	휴게쉼터4	파크골프장 남측	100.0	-	-
	3-9	비탈쉼터	목상테라스2 동측	400.0	-	-
	3-10	파고라	목상테라스 1,2	-	-	-	6개소
	3-11	휴게데크	휴게쉼터	-	-	-	7개소
	3-12	휴게벤치	휴양시설 전역	-	-	-	10개소
	3-13	앉음벽	휴양시설 전역	-	-	-	6개소

시 설 구 분	연번	세 부 시설명	위 치	부 지 면 적	건 축 규 모		비 고
					건축면적	연면적
유희 시설	소계			4,230.0	-	-	11개소
	4-1	생태놀이터	목상초 서측	1,230.0	-	-
	4-2	숲 속 놀이터	파크골프장 동측	3,000.0	-	-
	4-3	숲 놀이시설	숲 속 놀이터	-	-	-	4개소
	4-4	앉음벽	숲 속 놀이터	-	-	-	3개소
	4-5	생태놀이시설	생태놀이터	-	-	-	4개소
운동시설	소계			44,810.0	13,025.0	14,256.0	17개소
	5-1	대덕문화체육관	비탈쉼터 동측	6,300.0	1,775.0	3,006.0
	5-2	파크골프장	공원 중앙부	14,750.0	-	-
	5-3	주민운동마당	목상테라스 남측	820.0	-	-
	5-4	축구장	목상쉼터 서측	8,100.0	-	-
	5-5	야구장	광장3 북측	11,250.0	11,250.0	11,250.0
	5-6	트랙	파크골프장 일원	3,590.0	-	-
	5-7	체력단련시설	주민운동마당	-	-	-	10개소
	5-8	축구 골대	축구장	-	-	-	2개소
	5-9	기타 기자재	파크골프장	-	-	-	5개소
편익 시설	소계			3,638.0	108.0	108.0	6개소
	6-1	주차장1	목상쉼터 북측	2,600.0	-	-
	6-2	주차장2	광장3 서측	930.0	-	-
	6-3	화장실1	주민운동마당	36.0	36.0	36.0	1개소
	6-4	화장실2	축구장 서측	36.0	36.0	36.0	1개소
	6-5	화장실3	광장3	36.0	36.0	36.0	1개소
	6-6	음수대	운동시설	-	-	-	3개소
관리 시설	소계			100.0	-	-	20개소
	7-1	공원관리시설	공원 전역	100.0	-	-
	7-2	안내판	공원 전역	-	-	-	10개소
	7-3	휴지통	공원 전역	-	-	-	10개소
녹지	소계			72,793.0	-	-
	녹지		공원 내	72,793.0	-	-

5) 도로 세부시설조서

가) 도로결정 총괄조서

구 분	등 급	폭원(M)	노선수	연장(M)	면적(㎡)	비 고
합 계		1.0~6.0	19	2,664.5	8,062.0

나) 도로결정 세부조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎥)	기능	기점	종점	비고
	합 계				2,664.5	8,062.0
신설	소로	1류	1-1	5.0	330.0	1,650.0	진입	대상지 남측	대상지 서측
신설	소로	1류	3-1	2.5	100.0	250.0	진입	대상지 북측	소로 3-2
신설	소로	3류	3-2	2.0	50.0	100.0	연결	녹지	소로 3-3
신설	소로	3류	3-3	2.5	81.0	202.5	연결	소로 3-2	소로 3-5
신설	소로	3류	3-4	2.0	71.5	143.0	연결	소로 3-8	소로 3-3
신설	소로	3류	3-5	1.5	120.0	180.0	연결	소로 3-3	녹지
신설	소로	3류	3-6	2.0	101.0	202.0	연결	녹지	소로 3-8
신설	소로	3류	3-7	2.0	160.0	320.0	연결	녹지	소로 3-8
신설	소로	3류	3-8	4.5	130.0	585.0	연결	소로 3-4	소로 3-9
신설	소로	3류	3-9	4.0	320.0	1,280	진입	대상지 북측	소로 1-1
신설	소로	3류	3-10	6.0	100.0	600.0	연결	목상테라스2	소로 3-12
신설	소로	3류	3-11	5.5	85.0	467.5	연결	대덕문화체육관	소로 3-12
신설	소로	3류	3-13	2.0	110.0	220.0	연결	소로 3-15	소로 3-12
신설	소로	3류	3-14	2.0	36.0	72.0	연결	소로 3-15	소로 3-12
신설	소로	3류	3-15	3.0	170.0	510.0	진입	대상지 동측	소로 3-12
신설	소로	3류	3-16	1.0	310.0	310.0	산책	대덕문화체육관	소로3-15
신설	소로	3류	3-17	1.0	110.0	110.0	산책	대상지 서측	소로 3-16
신설	소로	3류	3-18	2.0	180.0	360.0	연결	편백정원 숲	소로 1-1
신설	소로	3류	3-19	5.0	100.0	500.0	연결	광장2	광장3

라. 열람기간 : 공고일 다음날부터 14일간 (공휴일 및 토요일 포함)

마. 열람 및 의견제출 장소 : 대전광역시 공원수목원과 (042-270-5582)

대전광역시 대덕구 공원녹지과 (042-608-5112)

바. 관계도면 : 게재생략.  끝.